佛子岭增殖放流出鱼点汽车起重机采购项目

采购需求

**一、采购内容**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 原制造厂（商） | 原产地 | 采购内容 | 采购数量 |
| 1 | 徐州重型机械有限公司 | 徐州 | 12吨汽车起重机 | 1台 |

**二、详细技术参数及规格要求**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 类别 | 项目 | | | 单位 | 参数 |
| 尺寸参数 | 外形尺寸（长×宽×高） | | | mm | 11240×2500×3310 |
| 重量参数 | 最大允许总质量 | | | kg | 15900 |
| 动力参数 | 发动机型号 | | | - | YC4E160-56 |
| 额定功率/转速 | | | kw（r/min） | 113/2300 |
| 行驶参数 | 最高车速 | | | Km/h | 88 |
| 最小转弯直径 | | | m | ≤17 |
| 主  要  性  能  参  数 | 最大额定总起重量 | | | t | 12 |
| 最大起重力矩 | 基本臂 | | kN.m | 470 |
| 最长主臂 | | kN.m | 276 |
| 支腿跨距 | 纵向 | | m | 4.47 |
| 横向 | | m | 5.45 |
| 起升高度 | 基本臂 | | m | 9.5 |
| 最长主臂 | | m | 30.9 |
| 起重臂长度 | 基本臂 | | m | 9.45 |
| 最长主臂 | | m | 30.5 |
| 工  作  速  度  参  数 | 起重臂起臂时间 | | | s | ≤38 |
| 起重臂全伸时间 | | | s | ≤58 |
| 最大回转速度 | | | r/min | 3 |
| 支腿收放时间 | 水平支腿 | 收 | s | ≤15 |
| 放 | s | ≤20 |
| 垂直支腿 | 收 | s | ≤20 |
| 放 | s | ≤25 |

**三、其它要求**

1、项目供货时间：合同签订后7日历天。

2、交货地点：业主指定地点。

3、质保期：整车质保一年（必须提供三包卡）。

**四、售后保证**

1、供应商应提供产品售后服务承诺，质保期内非采购人人为因素造成的质量问题，供应商须在接到采购人通知后按国家有关规定和要求（如无国家规定和要求的，按承诺和厂方“三包”规定）立即派人进行免费维修、免费更换有缺陷的零部件。

2、出现故障后，供应商如未按上述要求进行响应，采购人可采取必要的补救措施，由此产生的风险和费用将由供应商承担。

3、中标供应商应提供汽车起重机的维修保养手册及使用说明书。

安徽省大别山水产有限公司

2022年7月20日